Lisa 1

Hanke nimetus: „Mulgi vallale kuue sõiduki soetamine“

Viitenumber:

Hankija nimi: Mulgi Vallavalitsus

**TEHNILINE KIRJELDUS. Hanke osa 1 – Viie sõiduauto soetamine**

1. Pakkumuse esemeks on viie M1 kategooria sõiduki soetamine.
2. Sõidukite hinnad peavad sisaldama sõiduki Transpordiametis registreerimise maksumust.
3. **Ostja plaanib sõidukite soetamisel kasutada täiendavaid finantseerimisvõimalusi.** Liisingu pakkumised võtab hankija liisingupakkujatelt ise ning parima pakkujaga sõlmitakse leping. Liisinguandja sõlmib 72 kuuks sõiduki müüjaga sõidukite müügilepingu, mille kohaselt on liisinguperioodi ajal sõidukite valdajaks ja kasutajaks Mulgi Vallavalitsus ning liisinguperioodi lõppedes saab Mulgi Vallavalitsus sõidukite omandiõiguse.
4. Kõik tehnilises kirjelduses esitatud tehnilised nõudmised on hanke esemele miinimumnõudeks – samaväärseks loetakse tooduga samaväärsed või paremad tehnilised parameetrid, kvaliteet, väljanägemine, kasutus- ja hooldusmugavus jms.
5. Sõidukid peavad vastama Eesti Vabariigis kehtivatele nõuetele.
6. Üleantavad sõidukid peavad olema komplekteeritud ja registreeritud Transpordiametis ning olema koheselt valmis igapäevaseks kasutamiseks.
7. Lisa 1 punktis 9.1 nimetatud sõidukid peavad olema hankijale üle antud hiljemalt 1. oktoober 2024.
8. Pakkujal peab olema Viljandis, Valgas, Tartus või Pärnus vähemalt 1 sõiduki tootja poolt aktsepteeritud ja/või volitatud üksus sõidukite hooldus-, garantii- ja remonttööde teostamiseks. Pakkujal tuleb esitada nimetatud hooldus-, garantii- ja remonttööde üksuste nimekiri koos kontaktandmetega.
9. **Sõidukitele esitatavad tehnilised miinimumnõuded:** Kõik järgnevalt nimetatud parameetrid on riigihanke esemele miinimumnõudeks – samaväärseks loetakse tooduga samaväärsed või paremad tehnilised parameetrid, kvaliteet, väljanägemine, kasutus- ja hooldusmugavus jms.
   1. **Sõidukite kategooria, kogused ja põhilised näitajad:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kategooria** | **Sõiduki kogus** | **Vedav sild** | **Käigukast** | **Mootor** | **Kinnitus (jah/ei)** |
| M1 | 1 | nelivedu | Automaat | Bensiin/diisel/hübriid |  |
| M1 | 2 | esivedu | Automaat | Bensiin/diisel/hübriid |  |
| M1 | 2 | esivedu | Manuaal | Bensiin/diisel/hübriid |  |

* 1. **Sõidukite teised olulised näitajad**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Omadus** | **Tingimus** | **Vastavus/kinnitus NB! Pakkuja täidab vormil kõik lahtrid, milles on esitatud nõuded!** |
| Garantii | garantii vähemalt 6 aastat läbisõidupiiranguga vähemalt 150 000 km |  |
| Seisund ja valmistamisaeg | Valmistatud mitte varem kui 2023. aastal, läbisõit kuni 5000 km, omab tüüpkoodi ja vastab Eestis kehtivatele sõiduki registreerimisnõuetele |  |
| Registreerimine | Hankijale üleantav sõiduk peab olema komplekteeritud ja registreeritud Transpordiameti liiklusregistris |  |
| **Keretüüp** | **Linnamaastur/kõrgem kliirens/mahtuniversaal** |  |
| Sõiduki pikkus alates | 4500 mm |  |
| Sõiduki laius alates | 1800 mm |  |
| Sõiduki kõrgus alates | 1600 mm |  |
| Täismass | Kuni 3500 kg |  |
| Haagise lubatud suurim mass piduritega | Nõuded puuduvad |  |
| Haagise lubatud suurim mass piduriteta | Nõuded puuduvad |  |
| Haakekonks | Nõuded puuduvad |  |
| Uste arv | Vähemalt 5 |  |
| Istekohti koos juhiga ees kaks. (1+1) | kokku istmeid 5 |  |
| Värv | Metallik, täpsustatakse parima pakkujaga |  |
| kütusepaak | min 45 liitrit |  |
| Mootori võimsus | Vähemalt 95 kW |  |
| Mootori kubatuur | Vähemalt 1200 |  |
| Keskmine kütusekulu | Maksimaalselt 8 liitrit 100 kilomeetri kohta (tehase andmetel) |  |
| Pidurid | Vähemalt ketaspidurid esiratastel |  |
| Blokeerumis- vastane pidurdus- süsteem | Vajalik |  |
| Stabiilsus- kontrolli seade | Vajalik |  |
| Veojõukontrolli seade | Vajalik |  |
| Kallakul seismisel liikuma- hakkamise abi | Vajalik |  |
| Suverehvid velgedel | Alates R16 |  |
| Talverehvid | Naast |  |
| Täismõõdus varuratas | Nõuded puuduvad |  |
| Porisirmid | Vajalik |  |
| Immobilaiser | Vajalik |  |
| Alarmseade | Vajalik |  |
| Kesklukustus | Vajalik |  |
| Juhi ja kaassõitjate esimesed turvapadjad | Vajalik |  |
| Istmesoojendused (elektriline) | Vähemalt ees |  |
| Juhiiste | Seljatugi peab olema reguleeritav, reguleeritava kõrgusega |  |
| Kolme punkti turvavööd kõigil istmetel | Vajalik |  |
| Reisijate salongi aknad tumendatud | Vajalik |  |
| Reisijate salongi istmed peavad olema põrandas kiirkinnitustega ja eraldi äravõetavad | Nõuded puuduvad |  |
| Reisijate salongi istmed peavad olema liigutatavad kogu salongi ulatuses põrandas olevate siinide peal | Nõuded puuduvad |  |
| Salongi kummist põrandamatid | Vajalik |  |
| Reisijate salongi istmed peavad olema eraldi seljatugedega ja eraldi reguleeritavad ja samuti eraldi käetugedega | Nõuded puuduvad |  |
| Vahemaa teise rea istme seljatoe tagapinnast kuni kolmanda rea istme seljatoe esipinnani selle istme istmepõhja tasapinnal ja kaubaruumi pikkus | Nõuded puuduvad |  |
| Kliimaseade salongi esi- ja tagaosas | Vähemalt konditsioneer |  |
| Reisijatesalongi lisasoojendus tehasepaigaldusega | Nõuded puuduvad |  |
| Kütusepõhine jahutusvedeliku ja salongi lisakütteseade (näiteks webasto või analoogne) | Nõuded puuduvad |  |
| Rool | roolivõimendi, roolisamba reguleerimise võimalus |  |
| Parkimisandurid | Taga vajalik/ ees soovituslik |  |
| Tagurduskaamera | Vajalik |  |
| Püsikiiruse hoidja | Vajalik |  |
| Multifunktsionaalne juhiinfo ekraan | Vajalik |  |
| Integreeritud tehaseraadio värvilise ekraaniga | Vajalik |  |
| Mobiiltelefoni kasutamiseks integreeritud „käed vabad“ süsteem | Vajalik |  |
| Välistemperatuuri näidik | Vajalik |  |
| 12 V pistik | Vajalik |  |
| Vihma- ja valgussensor | Nõuded puuduvad |  |
| Juhi ja kõrvalistuja elektrilised aknatõstukid | Vajalik |  |
| Välispeeglid | Soojendusega ja elektriliselt reguleeritavad |  |
| Kurvituled | Nõuded puuduvad |  |
| Eesmised udutuled | Nõuded puuduvad |  |
| Automaatsed päevatuled | Vajalik |  |
| Tõkiskingad | Õigusaktide nõuetele vastav |  |
| Tulekustuti | Õigusaktide nõuetele vastav |  |
| Ohukolmnurk | Õigusaktide nõuetele vastav |  |
| Juhi ohutusvest | Õigusaktide nõuetele vastav |  |
| Esmaabi-komplekt | Õigusaktide nõuetele vastav |  |
| Tagumised klaasidega uksed avanevad vähemalt 90 kraadi või ülesse avanev luuk | Vajalik |  |
| Tugev põrandakate, mis on niiskuskindel ja libisemiskindel | Nõuded puuduvad |  |
| Koorma kinnitusaasad põrandas | Nõuded puuduvad |  |
| Mootori põhjakate | Vajalik |  |
| Tagumise kaubaruumi pagasikate | Vajalik |  |

**Pakkuja esindaja:**

**Kuupäev** /kuupäev digitaalallkirjas/

**Allkiri:** /allkirjastatud digitaalselt/